Érosion dissolution (eau) ‖ fracturation (glace,végétation) désagrégation (vent,eau)

Éléments dissous

en solution

Particules rassemblées en matériaux meubles

Transport Eau ‖ Vent

Précipitation Évaporation

Sédiments

Roche sédimentaire

Dépot de particules

Accumulation sur place

Sol

Argile friable élts. tres fins imperméable

Calcaire cohérent fin → grossier perméable

Granite cohérent gros cristaux perméable

Sable meuble grains perméable

Code utilisé pour l’arbre :

\begin{pspicture}(0,-11)(0.6,5)
\renewcommand\psedge{\nccurve}
\psset{nodesep=2pt,angleA=90,angleB=-90,arrows=-}
\psset{arrowsize=5pt,linewidth=1pt}

\pstree[treemode=U]{%
\psset{nodesep=2pt,angleA=-90,angleB=90,arrows=->}
\pstree{%
\TR{\hbox{\begin{tabular}{c} \sc Érosion \\ dissolution (eau)
$\|$ fracturation (glace,végétation) \\ désagrégation
(vent,eau) \end{tabular}}}}
{\TR{\rnode{a}{\begin{tabular}{c} Éléments dissous \\ en solution
\end{tabular}}}%
\pstree{\TR{\begin{tabular}{c} Particules \\ rassemblées
en matériaux meubles \end{tabular}}}%
{\pstree{\TR{\rnode{b}{\begin{tabular}{c}
\sc Transport \\ Eau $\|$ Vent \end{tabular}}}}%
{\TR{\rnode{c}{\sc Précipitation}}
{\pstree{\TR{\sc Évaporation}}%
{\pstree{\TR{\rnode{e}{Sédiments}}}
{\TR{Roche sédimentaire}}}}
\TR{\rnode{d}{\sc Dépot de particules}}}
\pstree{\TR{\sc Accumulation sur place}}{\TR{Sol}}}}%
}%
{\TR{\raise 1cm \hbox{\begin{tabular}{c} \textbf{Argile}
\\ friable \\ élts. tres fins \\ imperméable \end{tabular}}}
\psset{linestyle=none}
\TR{\raise 1cm \hbox{\begin{tabular}{c} \textbf{Calcaire}
\\ cohérent \\ fin $\rightarrow$ grossier
\\ perméable \end{tabular}}}
\TR{\raise 1cm \hbox{\begin{tabular}{c} \textbf{Granite}
\\ cohérent \\ gros cristaux \\ perméable \end{tabular}}}
\psset{linestyle=solid}
\TR{\raise 1cm \hbox{\begin{tabular}{c} \textbf{Sable}
\\ meuble \\ grains \\ perméable \end{tabular}}}}

\psset{nodesep=2pt,angleA=-90,angleB=90,arm=100cm}
\nccurve{->}{a}{b}
\nccurve{->}{c}{e}
\nccurve{->}{d}{e}
\end{pspicture}